|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（1） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | 34min | 开始时间15：56  结束时间16：30 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | 111900x1double |  |
| 错误包数 | 6x1double |  |



测试距离：1.4m以内

测试环境：检测室内


测试用机：荣耀TEL-AN10

处理器 ：HUAWEI Kirin820

测试软件：王刚最新更新的APP，

用于存储离线分析（2022/11/24）

测试状态：佩戴测试



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（2） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | 44min | 开始时间17：13  结束时间17：57 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | 144703x1double |  |
| 错误包数 | 0x1double |  |

测试距离：2.5m左右

测试环境：检测室内

测试用机：荣耀TEL-AN10

处理器 ：HUAWEI Kirin820

测试软件：王刚最新更新的APP，

用于存储离线分析（2022/11/24）

测试状态：佩戴测试

实际测试佩戴44min，期间动作主要就是控制鼠标一类的，没有丢任何一包。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（3） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | 27min | 开始时间14：33  结束时间14：59 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | x1double |  |
| 错误包数 | 0x1double |  |

测试距离：1.5m左右


测试环境：检测室内

测试用机：黎小林画的主机

测试状态：佩戴测试

前1个小时的测试，因为用电脑下载青风软件，导致网络不稳定，出现频繁丢包。

后面27min没有操作电脑下载，没有丢一包



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（4） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | 36min | 开始时间16：05  结束时间16：41 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | 120005x1double |  |
| 错误包数 | 0x1double |  |


测试距离：2.7m左右

测试环境：检测室内

测试用机：黎小林画的主机

测试状态：佩戴测试

笔记本电脑就在检测间斜对角放着，卷尺实测距离2.5M，加上一个到手臂距离大概2.7M左右



最新黎小林主机和8通道脑电测试20221129


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（5） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | 36min | 开始时间17：05  结束时间17：41 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | 104227x1double |  |
| 错误包数 | 0x1double |  |

测试距离：1.0m左右

测试环境：办公室内

测试用机：黎小林画的主机

测试状态：佩戴测试

比较近的距离，存在丢包情况。与环境关系很大

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 臂环设备与接收器主机测试（6） | | |
| 设备名称 | 朝旭8通道脑电设备  结果 / 附图 | |
| 实际测试时长 | min | 开始时间  结束时间 |
| Rssi |  |  |
| 总包数 | x1double |  |
| 错误包数 | 0x1double |  |